特定路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト
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	路外駐車場車い
す使用者用駐車
施設
省令第２条
	特定路外駐車場には、車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設（路外駐車場車いす使用者用駐車施設）を１以上設けなければならない。
※ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車の駐車のための駐車場については、この限りではない。
路外駐車場車いす使用者用駐車施設について、
①　幅員を3.5m 以上確保しているか
	　　m
	基準を満たすことを示す資料を添付
	

	
	②　車いす使用者用の表示をしているか
	
	
	

	
	③　第3 条に定める路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか
	
	
	

	路外駐車場移動等円滑化経路
省令第３条
	路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1 以上を、高齢者・障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）にしなければならない。
路外駐車場移動等円滑化経路について、
①　経路上に段差は設けていないか
	
	基準を満たすことを示す資料を添付
	

	
	②　段差を設けている場合、傾斜路を併設しているか
	
	
	

	
	③　経路を構成する出入口の幅は、80cm 以上確保しているか
	
	
	

	
	④　経路を構成する通路は、幅を120cm 以上確保しているか。50m 以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けているか
	
	
	

	
	⑤　経路を構成する傾斜路について、
	
	
	

	
	(a) 段に代わるものについて、幅を120cm 以上確保しているか
	
	
	

	
	(b) 段に併設するものについて、幅を90cm 以上確保しているか
	
	
	

	
	(c) 勾配が1/12 を超えていないか
	
	
	

	
	(d) 高さ16cm 以下のものについては、1/8 を超えていないか
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack](e) 高さが75cm を超え、かつ勾配1/20 を超えるものについて、高さ75cm 以内ごとに踊場を設けているか
	
	
	

	
	(f) 勾配が1/12 を超え、又は高さが16cm を超え、かつ勾配が1/20 を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか
	
	
	



